
============================
2020.01.13
1.有些文件，普通播放器不能播放，黑屏的，用DVPLAY2可以播放
2.冲击后的录像，有出现失真的现象
3.冲击录像/手动录像，客户要求是30秒
4.录像帧速率为30帧或者24帧 录制的视频会黑屏
5.冲击时录像文件，播放器不显示冲击曲线
6.高温70度老化，停止不录像提示格式化
7.录像播放，卡顿，深圳雅工确认是有马赛克现象

============================
2020.01.15
1.冲击时录像文件，播放器不显示冲击曲线
2.版本号按珠海要求更改
3.要求IQ效果好  
4.超大文件尽量保证时间一致
  
============================
2020.01.17
1.视频夜间效果比较差


============================
2020.02.20
1.闰年2月29日，日期时间会自动复位（芯片原厂代码问题）
2.正常录像改回80M占70%,紧急录像改回40M占15%，手动录像改回40M占15%。（日本要求的）
3.随机提示TF卡格式化（不管是高温还是常温均会出现）


============================
2020.05.21

1.Gsensor有时无曲线 1% 
2.高温70度老化1小时后，紧急文件会超过大小75M
3.提示TF卡格式化(TF卡寿命检测发命令太长时间引起)  
4.麦克风音量加大
5.冲击录像文件机器上回放黑屏，电脑上回放绿屏
6.在电脑上播放视频时，声音和视频不同步（出声音的时候，摇晃机器可以看出来）
7.冲击录像 （常录时间小于10秒摇晃机器，就当前的秒数开始响冲击提示音。大于10秒摇晃机器就从10秒的时候开始响冲击提示音）
8.冲击录像文件，最后5秒没声音
9.正常录像改回150M占80%,紧急录像改回75M占15%，手动录像改回75M占5%。

============================
2020.07.10
1.出现停录现象（修改了TF卡寿命检测）
2.提示格式化(大容量卡64G和128G特别容易提示)
3.不能连续冲击（为了解决冲击一次，出现两次进入冲击模式误判引起）
